                         Правила крепления и размещения грузов

Клиент обязан подготовить и предъявить к перевозке грузы в надлежащей таре, согласно действующим правилам перевозки грузов. 

При загрузке контейнеров на складах своими силами Клиент обязан соблюдать следующие правила: 

- грузы в контейнерах должны размещаться равномерно по всей площади пола таким образом, чтобы исключалась возможность их перемещения внутри контейнера под воздействием естественных в процессе перевозок усилий; 

- давление груза на двери контейнера исключается. При укладке груза необходимо оставлять свободное пространство от 3 до 5 см между грузом и дверью контейнера. Во избежание повреждения дверей контейнера вследствии давления груза, дверной проем должен быть раскреплен деревянным брусом в виде 2-х брусьев по диагоналям дверного проема и 2-х брусьев параллельно полу в верхней и нижней частях дверного проема, соединеных с диагональнымы брусьями; 

- прибивать грузы или приспособления для их крепления (стойки, клинья, скобы и др.) гвоздями к полу контейнера запрещается. Крепление груза в контейнер достигается установкой упорных брусков, цепей, ограничительных щитов (в дверном проеме контейнера), распорных рамок из досок сечением не менее 20х100 мм; 

- общая сумма зазоров между штабелями груза, а так же между грузами и стенками контейнера не должна превышать 200 мм; 

- смещение от середины контейнера общего центра массы размещенных в контейнер грузов не должно превышать: 600 мм - по длине от середины крупнотоннажного контейнера; 200 мм - по длине среднетоннажного контейнера, и 100 мм по ширине; 

Запрещается перевозка грузов, срок доставки которых превышает срок транспортабельности, указанный в документе о качестве. 

Клиент компенсирует Экспедитору все фактические затраты связанные с нарушением вышеуказанных правил, а так же с претензиями, актами, исками перевозчика, связанными с нижеперечисленными законодательными нормами: 

ст. 95 Устава железнодорожного транспорта РФ - Железная дорога несет имущественную ответственность за не сохранность груза после его принятия для перевозки и до выдачи его грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые железная дорога не могла предотвратить и устранение от нее не зависело, вследствие: причин, зависящих от грузовладельца, особых естественных свойств перевозимого груза, недостатков тары или упаковки, применением упаковки, тары не соответствующей свойствам груза и установленным стандартам. 

ст. 98 Устава железнодорожного транспорта РФ - за неправильное указание наименования груза, несоответствие указанного груза и погруженного фактически, взыскивается штраф в размере пятикратной платы за перевозку. 

ст. 102 Устава железнодорожного транспорта РФ - за превышение грузоподъемности (перегруз) подвижного состава взыскивается штраф в размере пятикратной платы за перевозку. 
ст. 104 Устава железнодорожного транспорта РФ  - при повреждении или утрате предоставленных перевозчиком вагонов, контейнеров или их узлов и деталей грузоотправители, грузополучатели обязаны их отремонтировать либо возместить перевозчику стоимость ремонта или фактическую стоимость поврежденных или утраченных вагонов, контейнеров или их узлов и деталей. Кроме того, грузоотправители, грузополучатели возмещают перевозчику убытки, понесенные им вследствие повреждения или утраты вагонов, контейнеров.
